Глюкометр eBsensor , модель : eB-G
 технические характеристики:
1. Время измерения 10 секунд
2 Обьем капли крови, не более-2,5 мкл.
3 Обьем памяти – 180 результатов измерений с указанием времени и даты.
4 Метод измерения - электрохимический .
5 Калиброван- по плазме
6 Кодирование – кодирующий чип
7 Единицы измерения мг/дл и ммоль/л -
 -есть переключатель
8 Передача данных на ПК- через кабель RS 232
9 Электропитание – 2 шт 1,5 В батарейки ААА
10 Автоматическое включение и выключение:
 -- автоматическое включение при введении тест-полоски.
 --автоматическое отключение после извлечения тест-полоски
11 Контроль исправности прибора : контрольная полоска -
 - белого цвета чип с надписью CHECK.
12 Контроль пригодности тест-полоски.
13 Контроль рабочей температуры окружающей среды .
14 Диапазон измерения : 1.66 ммоль/л -- 33.33 ммоль/л
15 Диапазон гематокрита: 20%--60%
16 Рабочая температура: + 10 С до +40 С
17 Влажность при эксплуатации: меньше 85%
18 Дисплей ЖДК, 30 мм Х 40 мм
19 Габариты: 87 \*60 \*21 мм
20 Масса: 75 г
21 Средний срок службы прибора , не менее 10 лет.