Глюкометр eBsensor , модель : eB-G   
 технические характеристики:  
1. Время измерения 10 секунд  
2 Обьем капли крови, не более-2,5 мкл.  
3 Обьем памяти – 180 результатов измерений с указанием времени и даты.  
4 Метод измерения - электрохимический .  
5 Калиброван- по плазме   
6 Кодирование – кодирующий чип  
7 Единицы измерения мг/дл и ммоль/л -  
 -есть переключатель   
8 Передача данных на ПК- через кабель RS 232  
9 Электропитание – 2 шт 1,5 В батарейки ААА  
10 Автоматическое включение и выключение:  
 -- автоматическое включение при введении тест-полоски.  
 --автоматическое отключение после извлечения тест-полоски  
11 Контроль исправности прибора : контрольная полоска -  
 - белого цвета чип с надписью CHECK.  
12 Контроль пригодности тест-полоски.  
13 Контроль рабочей температуры окружающей среды .  
14 Диапазон измерения : 1.66 ммоль/л -- 33.33 ммоль/л  
15 Диапазон гематокрита: 20%--60%  
16 Рабочая температура: + 10 С до +40 С   
17 Влажность при эксплуатации: меньше 85%   
18 Дисплей ЖДК, 30 мм Х 40 мм  
19 Габариты: 87 \*60 \*21 мм   
20 Масса: 75 г  
21 Средний срок службы прибора , не менее 10 лет.